**Föreningen Badhytternas Vänner - Ljungskogens Strandbad**

**Besiktning - badhytter söndagen den 20 maj 2012**

**Besiktningsmän**: Sven Erik Hersvall, Börje Andersson, Henrik Wall

**Badhytt nr** = Tillståndsbevisets nummer.

Detta besiktningsprotokoll finns på hemsidan:[**www.ljungskogen.info/**](http://www.ljungskogen.info/)föreningar/badhytternas vänner, i pärm på Ljunghusens golfklubb samt finns anslaget i Ljungskogens livs.

|  |
| --- |
| **Allmän information om Badhytternas Vänner och vårt uppdrag**  Badhytternas vänner är en ideell förening som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I tillståndsbeviset för badhyttsplats på mark som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritning finns på [www.ljungskogen.info](http://www.ljungskogen.info) under ”Badhytternas vänner”. ***Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä.*** All typ av ***plåtbeslag är förbjudet***. Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med takpapp.  För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet, krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. Endast ett tillstånd (dvs. en hytt) per bebyggd fastighet ges. Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Storvägsområdet, så anses tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten och överlåta tillståndsbeviset på någon som äger en bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. |

**Två slags observationer redovisas:**

**Kontrollhytt**: anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas innan nästa besiktning hösten 2012. Om detta ej sker kommer tillståndet att ifrågasättas och i värsta fall hytten att transporteras bort av Ljungskogens Strandbad AB från fastigheten. Separata brev rörande detta skickas till kontrollhytternas ägare.

**Övriga hytter:** Viktigare anmärkningar som bör föranleda åtgärder innan nästa besiktning under sensommaren 2012.

**Speciellt viktigt är att badhytterna ej står olåsta!  
Söndriga fönster bör åtgärdas snarast!  
Saknas takpapp bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador.**  
**Vindskivor och taklist skall vara av trä och ej av plåt, plast eller gummi.**(alla felaktiga har ej noterats )

*Anmärkning som kvarstår från höstens besiktning är markerad med röd kursiverad text (oktober 2011), nya anmärkningar anges med* svart icke kursiverad text*.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Östra gruppen – öster om Storvägen-bakre raden- 57 hytter** | | | | |
| Bad- hytt  nr | Foto | Anm åtgärdad | **Viktigare anmärkningar**  Skall åtgärdas innan nästa besiktning hösten 2012 | **Kontrollhytt**  Eventuell bortforsling av hytt kan komma att genomföras. |
| 387 |  |  | *Vindskiva*, i behov av målning |  |
| 386 |  |  | Vindskiva trasig, hytten i behov av målning |  |
| 385 |  |  | Hytten i behov av målning |  |
| 384 |  |  |  |  |
| 383 |  |  | *Rep av veranda och bänkar* |  |
| 382 |  |  |  |  |
| 381 |  |  | *Vindskiva rep, målning* |  |
| 380 |  |  | *Algig baksida, tvättas. Dörr skadad, bänk trasig.* *Allmän översyn.* |  |
| 379 |  |  | *Murket virke i veranda , hytten delvis i behov av målning* |  |
| 378 |  |  |  |  |
| 377 |  |  | *Fönsterfoder saknas*, baksida repareras |  |
| 376 |  |  | *Glasruta saknas, getingborisk* |  |
| 375 |  |  |  |  |
| 374 |  |  | *Plåttak ej godk. Vindskiva och bänkar skall vara vita, målas* |  |
| 373 |  |  |  |  |
| 372B |  |  | *Bänkar vitmålas* |  |
| 372A |  |  |  |  |
| 371 |  |  | *Veranda vitmålas* |  |
| 370 |  |  | Allmän översyn av hyttens framsida rekommenderas. |  |
| 368 |  |  | *Takpapp saknas halva taket, rep.* Allmän översyn, hytten behöver riktas pga sättning |  |
| 367 |  |  |  |  |
| 366 |  |  |  |  |
| 121 |  |  | *Algig, tvättas. Bänkar vitmålas. Rensa bort sly kring hytt.* |  |
| 364 |  |  |  |  |
| 363 |  |  |  |  |
| 362 |  |  | *Vindskiva av plåt, en av flera hytter, ej godkänt* |  |
| 361 |  |  | *Vindskiva av plast, ej godkänt,* vindskiva baksida skadad – lagas |  |
| 20B |  |  | *Vattbräda av plåt, ej godkänt.* |  |
| 356 |  |  |  |  |
| 355 |  |  | Vattbräda av plast, ej godkänt. |  |
| 354 |  |  |  |  |
| 353 |  |  | *En vitmålad bänk saknas. Plast/plåtbeklädnad.* |  |
| 351 |  |  | *Reparation pågår?* |  |
| 348 |  |  | *Trasig vattbräda,* hyttnr saknas, veranda målas vit, rep. pågår? |  |
| 347 |  |  | Hytten är i behov av målning, allmän översyn rekommenderas. |  |
| 332 |  |  | *Bänk målas* |  |
| 331 |  |  | *Bänk sönder*, veranda repareras. |  |
| 330 |  |  |  |  |
| 55A |  |  |  |  |
| 328 |  |  | Algig, tvättas och eventuellt målas. |  |
| 327 |  |  | *Algig veranda tvättas målas* |  |
| 15A |  |  |  |  |
| 318 |  |  |  |  |
| 316 |  |  | *Bänkar vitmålas. Vattbräda av plåt, ej godk.* |  |
| 315 |  |  | *Vindskiva saknas, veranda vitmålas*, |  |
| 314 |  |  | *Bänkar vitmålas* |  |
| 313 |  |  | Algig, tvättas |  |
| 312 |  |  | Algig, tvättas |  |
| 311 |  |  | *Vindskiva i vitmålad plåt ej godk.* |  |
| 310 |  |  | *Vita bänkar saknas*, sidor och baksida algiga – tvättas. |  |
| 309 |  |  |  |  |
| 308 |  |  | *Vita bänkar saknas* |  |
| 307 |  |  | *Vita bänkar saknas* |  |
| 305 |  |  | *Vindskiva i plåt, bänkar och räcke vitmålas* |  |
| 303 |  |  | *Reparation av spjälor i verandaräcke.* |  |
| 302 |  |  | Hytten vandaliserad, fönster på både bak- och framsida trasiga. |  |
| 301 |  |  | *Veranda algig, tvättas, målas? Dörr murken i uk, repareras. Vindskiva av plåt, ej godk.* Fönster i dörr sönderslaget. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Östra gruppen – öster om Storvägen-främre raden - 68 hytter.** | | | | |
| 1A |  |  | *Vindskiva av plåt bytes till trä.* Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 1B |  |  |  |  |
| 2 | *x* |  | *Översyn. Framsida och veranda repareras. Bänkar målas vita.* | *Kontrollhytt* |
| 3A |  |  | Dörr i behov av reparation |  |
| 3B |  |  | *Takpapp, lös, se över o rep vid behov. Bänkar vitmålas och kompletteras.* |  |
| 4 |  |  | *Vattbräda på baksida trasig.* |  |
| 5 |  |  | Vindskiva av plåt ej godk., hytten är i behov av målning. |  |
| 6 |  |  | *Vit vindskiva av plåt, ej godk.* |  |
| 7A |  |  | Allmän översyn och målning rekommenderas. |  |
| 8A |  |  | *Taklist lös, rep och måla.* Algig, tvättas och målas vid behov. |  |
| 8B |  |  | *Vita bänkar saknas. Vattbräda av plåt, ej godk.* |  |
| 9A |  |  | *Algig, tvättas. En bänk saknas.* |  |
| 9B |  |  | *Veranda vitmålas, sittbräda ändras till gällande standard.* |  |
| 10 |  |  | *Plåtdetaljer ej godk.* Framsida i behov av målning. |  |
| 11 |  |  | *Olåst hytt.* |  |
| 12 |  |  | Dörr i behov av reparation. |  |
| 13A |  |  | *Dörrtröskel murken/saknas* |  |
| 13B |  |  | *Bänkar vitmålas. Hytt förses med nummer.* |  |
| 14B |  |  | Dörr inslagen och i behov av översyn. |  |
| 15B |  |  |  |  |
| 16 |  |  | *Algig baksida, tvättas. Bänkar vitmålas* |  |
| 17 |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 18A |  |  | Hytt förses med nummer. |  |
| 18 B |  |  | *Algig baksida, tvättas.* Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 19 A |  |  | *Vindskiva målas, hytt kompletteras med veranda.* Vattbrädor av plast ersätts med trä. |  |
| 19B |  |  |  |  |
| 20 |  |  | *Veranda målas* |  |
| 21A |  |  |  |  |
| 21B |  |  |  |  |
| 22A |  |  | *Bänkar målas* |  |
| 22B |  |  |  |  |
| 22C |  |  | Algig baksida-tvättas. Komplettering med ny sand på hyttens västra sida, samt ny infästning av plintar i hyttens grund. |  |
| 23A |  |  |  |  |
| 23B |  |  | *Fönster på baksida trasigt.* |  |
| 24A |  |  |  |  |
| 24B |  |  |  |  |
| 25A |  |  |  |  |
| 25B |  |  | *Ventilgaller saknas (getingbo?) dörr åtgärdas, räcke målas.* |  |
| 26A |  |  | *Saknar en bänk, bänkar vitmålas, se över taket.* Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 26B |  |  | *Bänkar vitmålas* |  |
| 28A |  |  | Översyn och reparation av veranda. |  |
| 28B |  |  | *Bänkar vitmålas* |  |
| 29 |  |  | *Se över dörr* samt vindskivor och vattbrädor. |  |
| 30A |  |  | *Behov av lyft. Hytt beklädd med plast.* |  |
| 30B |  |  |  |  |
| 31A |  |  | *Bänkar vitmålas* |  |
| 31B |  |  | *Lyftes och riktas.* |  |
| 32A |  |  |  |  |
| 32B |  |  |  |  |
| 33A |  |  | *Bänkar vitmålas, allm målningsöversyn.* |  |
| 33B |  |  | *Bänkar saknas, hytt behöver lyftas risk för översandning.* |  |
| 34A |  |  | *Behöver flyttas/lyftas risk för översandning.Plast/plåtbeklädnad.* |  |
| 34B |  |  | *Veranda vitmålas, sidoingång ej enl. gällande typritning. Plåtdetaljer ej enligt gällande tillstånd/ritning, ej godk.* | *Kontrollhytt* |
| 35A |  |  | *Plåtdetaljer ej enligt gällande tillstånd/ritning, ej godk.* |  |
| 35B |  |  | *Plåtdetaljer ej enligt gällande tillstånd/ritning, ej godk.* |  |
| 36A |  |  | *Bör lyftas för att förhindra översandning med skador som följd.* |  |
| 36B |  |  | *Vitmålade bänkar saknas, se över div detaljer, takpapp ej klart.* |  |
| 37B |  |  | *Vindskiva saknas, veranda vitmålas.* |  |
| 38A | *x* |  | *Saknar bänkar. Hytten stod olåst vid tillfället för inspektion.* |  |
| 38B |  |  | Veranda i behov av målning. |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41A |  |  | *En bänk saknas* |  |
| 41B |  |  | *Bänkar saknas*, algig – tvättas |  |
| 42A |  |  | *Rensas från sand* |  |
| 42B |  |  |  |  |
| 45A |  |  | *Rensas från sand, veranda och dörrkarm vitmålas. Hytt förses med veranda och hyttnummer.* |  |
| 45B |  |  | *Bänkar vitmålas. Gröna plåtdetaljer utbytes mot vita i trä enligt gällande typritning/tillstånd.* Framsidan är i behov av reparation. |  |
| **Slut på östra gruppen, öster om Storvägen-summa 125 hytter, tillåtet antal enligt plan är 125** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mellersta gruppen- mellan Storvägen och Parkvägen- främre raden 35 hytter** | | | | |
| 51A |  |  | *Måla dörr.* |  |
| 51B |  |  | *Algiga bänkar och räcken, tvättas. reparera veranda* |  |
| 52A |  |  |  |  |
| XXX |  |  | *BHV sandstaket* |  |
| 55B |  |  | *Bänkar saknas.* |  |
| 56A |  |  | *Bänkar vitmålas.* Hytten är i behov av tvättning och målning. |  |
| 56B |  |  |  |  |
| 57 |  |  | *Allmän översyn inklusive målning.* |  |
| 58A |  |  | *Veranda och bänkar vitmålas.* |  |
| 58B |  |  | *Vindskiva kompletteras* |  |
| 59A |  |  | *Baksida och veranda skrapas och målas om.* *Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 59B |  |  |  |  |
| 60 |  |  | *Hytt lyftes för att förhindra översandning* *och kompletteras med hyttnummer.* |  |
| 61A |  |  | *Målning av veranda och bänkar.* |  |
| 62B |  |  | Veranda och bänkar målas vita. |  |
| 63A |  |  | Veranda och bänkar målas vita. |  |
| 63B |  |  |  |  |
| 64A |  |  |  |  |
| 64B |  |  | *Hytt tvättas och målas.* |  |
| 65A |  |  |  |  |
| 65B |  |  | *Saknar en vitmålad bänk* |  |
| 66A |  |  |  |  |
| 66B |  |  | *Bänkar vitmålas. Hytt lyftes för att förhindra översandning.* *Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk*. |  |
| 67A |  |  | *Hytt lyftes för att förhindra översandning. Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 67B |  |  | *Veranda repareras och målas.* |  |
| 68A |  |  | *Taklist sönder. Hytt riktas, smärre skador medför att en allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 68B | *x* |  | *Veranda saknas. Befintligt plåttak ej enligt gällande typritning/tillstånd, ej godkänt, skall åtgärdas.* | Kontrollhytt |
| 69A |  |  |  |  |
| 69B |  |  | *Bänkar algiga, tvättas.* Framsida tvättas och målas. Hytt lyftes. |  |
| 70 |  |  | Algig baksida, tvättas. |  |
| 71A |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 72 |  |  | *Verandaräcke murket, repareras.* |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 76A |  |  | *Vindskiva och vattbräda av plåt vilket ej följer gällande ritning/tillstånd , ej godkänt.* |  |
| *76B* |  |  | *Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 77A |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mellersta gruppen-mellan Parkvägen och Storvägen- bakre raden 65 hytter** | | | | |
| 80A |  |  | *Se upp med hörnplint pga. rasrisk.* |  |
| 79C |  |  | *Se upp med hyttens NV hörnplint, sned hytt, bänkar saknas.* Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 81B |  |  | *Hytt förses med hyttnummer.* |  |
| 79B |  |  | Veranda saknas helt. Nybyggnation av veranda enligt gällande tillstånd krävs. |  |
| 467 |  |  | *Plåtdetaljer ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 466 |  |  | *Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 79A |  |  | *Saknar bänkar. Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 77B |  |  | *En vitmålad verandabänk saknas, allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 463 |  |  |  |  |
| 462 | *x* |  | *Vindskiva saknas. Dörr o verandagolv repareras* | *Kontrollhytt* |
| 461 |  |  | *Algig veranda o bak, tvättas målas.* Allmän översyn rekommederas |  |
| 460 |  |  |  |  |
| 459 |  |  | *Vindskiva i plåt ej godk. Veranda och baksida vitmålas.* |  |
| 458 |  |  | Veranda och hyttnummer saknas. Hytt förses med ny veranda inklusive bänkar enl. gällande typritning samt med hyttnr. |  |
| 457 |  |  | Veranda saknas. Hytt förses med ny veranda enligt gällande typritning. |  |
| 456 |  |  | *Tvättas, vindskiva bak rep. Bänkar och veranda vitmålas.* Vindskiva på baksida saknas. |  |
| 455 |  |  | *Sidor och baksida algiga. Tvättas.* |  |
| 454 |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |
| 452 |  |  | *Vindskivor trasiga. Repareras.* |  |
| 451 |  |  | *Vindskiva och taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 449 |  |  | *Måla dörr* *samt se över papptak.* |  |
| 448 |  |  | Hytt under återuppbyggnad vid inspektionstillfället. |  |
| 447 |  |  |  |  |
| 446 |  |  | *Vindskiva och taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 445 |  |  | *Måla räcke. Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 444 |  |  | *Vindskiva saknas.* |  |
| 442 |  |  | *Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 441 |  |  | *Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 439 |  |  | *Bänkar tvättas. Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 438 |  |  | *Allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 437 |  |  | *Allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 436 |  |  | *Taklist av plast ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 432 |  |  | *Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 49 |  |  | *Räcke veranda, halv vindskiva, allmän översyn nödvändig.* Hytten uppvisar sättningsskador. | *Kontrollhytt* |
| 430 |  |  | *Algiga bänkar och baksida, tvättas. Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 429 |  |  | *Vindskiva delvis av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* Sättningsskador på veranda åtgärdas. Veranda i behov av målning. |  |
| 428 |  |  | *Bänkar vitmålas, hytt förses med hyttnummer.* |  |
| 427 |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |
| 425 |  |  |  |  |
| 424 |  |  |  |  |
| 423 |  |  | *Algiga bänkar och baksida, tvättas.* |  |
| 422 |  |  | *Algig baksida, tvättas, veranda målas vit. Allmän översyn rekommenderas* |  |
| 421 |  |  | *Algiga bänkar, tvättas.* *Allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 419 |  |  |  |  |
| 418 |  |  | *Fönsterfoder repareras/kompletteras.* Hytt riktas pga sättningsskador. |  |
| 417 |  |  | *Dörr målas.* |  |
| 416 |  |  | *Dörr ses över.* |  |
| 415 |  |  | *Bänkar saknas.* |  |
| 48B |  |  | *Bänkar saknas, verandan är trasig och behöver repareras.* |  |
| 413 |  |  | *Algig baksida, sidor och bänkar, tvättas.* |  |
| 48A |  |  |  |  |
| 411 |  |  | *Saknar bänkar, hytten är i behov av målning.* |  |
| 410 |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 409 |  |  | Allmän översyn inklusive målning rekommenderas. |  |
| 408 |  |  |  |  |
| 407 |  |  |  |  |
| 406 |  |  | Hytt tvättas, vattbräda saknas. |  |
| 405 |  |  | *Vindskiva av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 404 |  |  | *Algig, tvättas, målas.* |  |
| 50B |  |  | *Vitmåla bänkar, baksidan är algig och behöver tvättas.* |  |
| 402 |  |  | *Algig , tvättas. Vitmåla bänkar, saknar knutbräda, murkna trädelar utbytes.* |  |
| 401 |  |  |  |  |
| 400 |  |  | *Taklist repareras.* |  |
| **Slut mellersta gruppen summa hytter 100 varav tre nya sedan apr 2011. Tillåtet antal enligt plan är 107** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Västra gruppen, väster om Parkvägen 82 hytter** | | | | |
| 82 A |  |  | Allmän översyn beträffande målning rekommenderas. |  |
| 82 B |  |  | *Algig baksida, tvättas, vindskiva repareras.* |  |
| 85 A | *x* |  | *Veranda och dörr repareras. Hytt i behov av ommålning.* | Kontrollhytt |
| 85 B | *x* |  | *Dörr målas.* *Allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 86 A |  |  | Framsida målas |  |
| 504 |  |  | *Algig, tvättas och målas* |  |
| 505 |  |  | *Taklist och vindskiva repareras.* |  |
| 507 |  |  | *Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* |  |
| 508 |  |  | *Taklist av plåt ej enligt gällande ritning/tillstånd, ej godk.* Baksida algig, tvättas. |  |
| 509 |  |  | *Tvättas, veranda vitmålas.* |  |
| 510 |  |  | *Veranda målas.* |  |
| 511 |  |  |  |  |
| 88B |  |  | *Dörr bytes?* Fönster på baksida trasigt. |  |
| 512 |  |  |  |  |
| 513 |  |  | Hytten är i behov av allmän översyn inklusive målning. |  |
| 515 |  |  | *Veranda saknas. Hytt kompletteras med veranda.* Algig, tvättas. |  |
| 516 |  |  |  |  |
| 517 |  |  | *Algig, tvättas. Hytten är i behov av ommålning.* Dörr vitmålas. |  |
| 91 A |  |  |  |  |
| 519 |  |  |  |  |
| 90 A |  |  |  |  |
| 93 A |  |  | *Renas från sly, hytt tvättas och målas.* |  |
| 92 B |  |  |  |  |
| 94 |  |  | *Bänkar saknas.* |  |
| 96 |  |  | *Bänkar kompletteras o vitmålas.* |  |
| 98 |  |  | *Bänkar och vindskiva saknas.* |  |
| 107 |  |  | *Rensas från sly.* |  |
| 98 C |  |  |  |  |
| 98 D | *x* |  | *Veranda rensas från sly. Algig bak o fram, tvättas, se över detaljer. Graffitti! – tvättas!* | *Kontrollhytt* |
| 98 G |  |  |  |  |
| 99 A |  |  | *Vattbrädor (taklister) trasiga och saknas på en del av hytten.* |  |
| 120 |  |  | Hytten är i behov av allmän översyn och uppvisar sättningsskador. |  |
| 101 |  |  |  |  |
| 506 |  |  | *Se över papp på tak* |  |
| 105 B |  |  |  |  |
| 104 |  |  | *Algig baksida, tvättas. Veranda målas.* |  |
| 105 A |  |  | *Algig baksida, tvättas. Räcken, bänkar o dörrpanel vitmålas.* *Dörr repareras.* |  |
| 106 A |  |  |  |  |
| 126 |  |  | *Målas* |  |
| 106 B |  |  | *Veranda målas vit. Allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 115 B |  |  | Bänkar saknas. |  |
| 109 |  |  | *Bänkar vitmålas. Baksida algig, tvättas.* |  |
| 110 |  |  | *Bänkar saknas.* |  |
| 112 |  |  | *Dörr ses över.* |  |
| 112 B |  |  |  |  |
| 113 |  |  | *Baksida skrapas, målas vit. Bänkar vitmålas.* |  |
| 114 |  |  | *Bänkar saknas, framsida målas vit, trasig taklist rep.* Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 115A |  |  | *Bänkar vitmålas.* Vindskiva bak trasig. |  |
| 125 |  |  | *Rensa från sly. Veranda och bänkar vitmålas.* |  |
| 111 |  |  | *Taklist repareras.* |  |
| 50 A |  |  | *Veranda rensas från sly.* Allmän översyn och målning rekommenderas. |  |
| 122 |  |  | *Baksida och räcken målas, allmän översyn rekommenderas.* |  |
| 118 |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 116 |  |  | Veranda målas |  |
| 117 |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 119 |  |  | *Bänkar vitmålas.* |  |
| 123 |  |  | *Bänkar målas.* |  |
| 132 |  |  | Vattbräda av plåt. Ej enligt gällande typritning. Ersättes med trä. |  |
| 92 A |  |  | *Algig baksida, tvättas, bänkar o räcken vitmålas.* |  |
| 127 |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  |
| 130 |  |  | *Taklist trasig, repareras.* Algig, tvättas. |  |
| 131 |  |  | *Felaktigt utförda verandaräcken samt dörr justeras så att dessa följer gällande typritning och tillstånd.* |  |
| 150 |  |  | *Taklist saknas, repareras.* |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 134 |  |  | *Hytt lyftes för att förhindra översandning.* Baksida målas. |  |
| 135 |  |  |  |  |
| 136 |  |  | *Bänkar vitmålas, räcke kompletteras.* |  |
| 137 |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Allmän översyn rekommenderas. |  |
| 139 |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |
| 141 |  |  | *Bänkar saknas.* |  |
| 142 |  |  | *Verandaräcke vitmålas. Hytt förses med hyttnummer.* |  |
| 143 |  |  |  |  |
| 144 |  |  | *Rensas från sly.* |  |
| 145 |  |  | *Algig, tvättas, en verandabänk saknas, murken uk.* Allmän översyn gällande målning rekommenderas. |  |
| 146 |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  |
| 148 |  |  | *En bänk saknas, hytt skrapas och målas, vindskiva repareras.* |  |
| 149 |  |  | *Vinter- skyddsdörr vitmålas, bänk saknas.* |  |
| 124 |  |  |  |  |
| **Slut på västra gruppen-väster om Parkvägen, antal hytter 81+1 dispenshytt, Tillåtet enligt plan är 81** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Totalt 125+100+82= 307 badhytter. Enligt plan får vi ha 125+107+81= 313 badhytter** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Antal kontrollhytter = 7 (11 st vid föregående besiktn.), därtill kommer ngn olåst hytt.** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |